Внимание !!! Если  у Вас установлено ПО версий 1.0.9.4SR35 или 1.0.9.4SR37
и Вам не требуется дополнительный функционал, поддержка которого добавлена в последующих версиях
то нет необходимости в обновлении ПО.



Для обновления прошивки мультиплексора Hardware Version 6XX необходимо подключиться к нему по FTP в пассивном режиме
программой Total Commander, 
используя логин – admin, пароль – admin (если пароль для admin не менялся). 
После подключения вы увидите содержимое каталога /mnt/flash.
На всякий случай сохраните конфигурацию TopGate копированием
файла  /mnt/flash/system.cfg с TopGate на Ваш ПК. 
Начиная с версии ПО LPOS 1.0.9.3SR5 IP адрес по умолчанию 192.168.0.24.
На более старых версиях ПО IP адрес 192.168.0.201.
Далее необходимо скопировать в эту папку файл прошивки LPOS_X.YSRZ.bin.
На устройстве в папке, в которую вы скопировали этот файл, он не отобразиться.
Подключитесь к устройству, используя telnet или терминал, введите логин – admin, пароль – admin.
Дальше необходимо перейти в командный режим управления устройством,
если по умолчанию открылось menu. Для этого используйте сочетание клавиш «ESC+Q» или «CTRL+C».
Затем введите команду systemupdate. Дождитесь завершения обновления прошивки.
Далее необходимо перезагрузить устройство. Для этого необходимо ввести команду reset.
После перезагрузки устройства оно будет загружено с новым программным обеспечением.

Внимание!!!
При  первом обновлении устройств с заводской прошивки на 1.0.9.4SR29 и выше, после обновления, 
нужно выключить и включить питание на устройстве.